|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANALOGUE – UNIVERSAL TESTING MACHINES (TUN)  C:\Users\Admin\Desktop\universal_testing_machines[1].jpg  CAPACITY : 100KN to 2000KN | COMPUTERIZED Universal TESTING MACHINE (TUE-C)  C:\Users\Admin\Desktop\img_computerised[1].jpg  CAPACITY : 100KN to 2000KN | Analogue Cum Computerised- UNIVERSAL TESTING MACHINES(TUE-CN)  C:\Users\Admin\Desktop\img_analogue_cum_computeris[1].jpg  CAPACITY : 100KN to 2000KN |
| FRONT OPEN, HYDRAULIC GRIPS  ( UTM )  http://www.finegrouptest.com/images/front-open-hydraulic-grips.jpg  CAPACITY : 400KN to 2000KN | ANALOGUE TENSILE TESTING MACHINE (TKG)    CAPACITY : 200N to 50KN | Electronic /COMPUTERIZED TENSILE TESTING MACHINE (TKG-E/TKG-EC)    CAPACITY : 200N to 50KN |
| Computer Controlled Ball Screw Driven Universal Testing Machine (M)    CAPACITY : 1KN to 100KN | BEND & RE BEND TESTING MACHINE  (FBR)  Bend & Re Bend Testing Machine  CAPACITY : 100KN to 150KN | ANALOGUE COMPRESSION TESTING MACHINES (FCT)  ANALOGUE COMPRESSION TESTING MACHINES  CAPACITY : 500KN to 3000KN |
| Horizontal Chain and Rope Testing Machine (FCR)  C:\Users\Admin\Desktop\img_horizontal_chain_rope_t[1].jpg  C:\Users\Admin\Desktop\img_horizontal_chain_rope_t1[1].jpg  CAPACITY : 100KN to 3000KN | COIL SPRING TESTING MACHINES (STM)  C:\Users\Admin\Desktop\coil_spring_testing_machine[1].jpg  CAPACITY : 60KN to 2000N | LEAF SPRING TESTING MACHINES (FST)  C:\Users\Admin\Desktop\7-250x250[1].jpg  CAPACITY : 100KN to 500KN |